Fabricage techniek buigradius Opdracht 2

Stap 1:

R-neutraal = een kwartcirkel radius is dan R neutraal

De berekening van de uitslag

Wat de minimum buigradius is van Al Staal en RVS en koper

Stap 2:

Rneutraal: (2+1) : 1 = 1,5

Stap 3:

