**PVE**

**In dit bestand gaan wij eisen stellen aan de muizen val die belangrijk zijn voor het process die wij gaan doorgaan**

* De muizen val moet passen onder kasten, dressoirs, en andere kleine meubels. 30,30 cm en max 20 cm hoogte.
* Het moet het gewicht van een muis kunnen dragen. minimaal 12 gram (gewicht muis)
* Het moet tegen een stootje van een muis kunnen, stevige verbindingen hebben.
* De muizenval moet de muis niet doden, pijn doen of iets slechts aanmoeten doen. Dus geen scherpe onderdelen in de muizenval.
* De muizenval moet voor een lange periode meegaan, het kan lang duren voordaat de muis in de muizenval komt, en blijft zitten.
* Hij moet hergebruikbaar zijn na het gebruiken van de muizenval. Lange levensduur.
* De muizenval moet schoon te maken zijn. Met een vochtig doekje of keukenrol.
* De muis moet de muizenval niet kunnen verlaten. geen slappe of niet goed afgedichte verbindingen.
* In het geval dat de muizenval buiten staat moet hij waterdicht zijn. De muis moet niet verzuipen. of de muizenval moet niet kapot gaan door water.
* De muizenval moet tegen verschillende temperaturen bestand zijn. Denk aan de warmte van de verwarming of een koud hoekje in het huis.